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Oddiel 1	Identifikácia látky / zmesi a spoločnosti / podniku

1.1 Identifikátor produktu: 	030 KILAV PAVIMENTI
KILAV PAVIMENTI CLP
UFI: UGWS-VUFH-G00C-200H

1.2		Relevantné identifikované použitia látky alebo zmesi a použitia:
Čistiaci prípravok.
Priemyselné použitie, profesionálne použitie.
Prostriedok na podlahy a pevné povrchy.
- nepoužívajte na iné účely

1.3		Podrobné údaje o dodávateľovi:
Meno alebo obchodné meno:		AUTOKIM s.r.o.
Miesto podnikania alebo sídlo:		Dvorec 250, 956 55 Dvorec
Identifikačné číslo:			52 189 805
Telefón:				0951 29 33 21				           
E-mail:					autokim.info@gmail.com

1.4		Telefónne číslo pre naliehavé situácie: 	Národné informačné toxikologické centurm, 
							Klinika pracovného lekárstva a toxikológie
Tel.: 02/ 54 77 41 66

Oddiel 2	Identifikácia nebezpečnosti

2.1.		Klasifikácia látky alebo zmesi
2.1.1		Klasifikácia látky alebo zmesi podľa nariadenia (ES) č. 1272/2008:

Produkt je klasifikovaný ako nebezpečný.

Piktogram:	GHS07

Kód triedy a kategórie nebezpečnosti:
Skin Irrit. 2, Eye Irrit. 2

Výstražné upozornenia:
H315		Dráždi kožu.
H319		Spôsobuje vážne podráždenie očí.

2.1.2		Klasifikácia látky alebo zmesi podľa smernice 1999/45 / ES:

Produkt je klasifikovaný ako nebezpečný.

Symbol:	Xi

R vety:		
R36 / 38	Dráždi oči a pokožku.

Najzávažnejšie nepriaznivé fyzikálno-chemické účinky, účinky na ľudské zdravie a životné prostredie:
Ak sa výrobok dostane do očí, spôsobuje významné podráždenie, ktoré môže
trvať viac ako 24 hodín. Pri kontakte s pokožkou spôsobuje významné zanietenia sa
začervenaním, vysušením alebo opuchom. 

2.2		Prvky označovania:
Piktogram, signálne slovo:


[image: ]
GHS07 - Varovanie

Výstražné upozornenia:
H315	Dráždi kožu.
H319	Spôsobuje vážne podráždenie očí.

Bezpečnostné upozornenia - prevencia: 
P280 	Používajte ochranné rukavice / ochranný odev / ochranné okuliare / ochranu tváre.

Bezpečnostné upozornenia - reakcie:
P305 + P351 + P338	PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Vyberte kontaktné šošovky, ak sú nasadené, a pokiaľ je možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.
P332 + P313 		Pri podráždení pokožky, vyhľadajte lekársku pomoc / starostlivosť. 
P337 + P313 	Ak pretrváva podráždenie očí: Vyhľadajte lekársku pomoc / starostlivosť.

Obsahuje (Podľa nariadenia (ES) č. 648/2004) :
˂ 5% EDTA a ich solí.

Len pre profesionálne použitie.

2.3		Iná nebezpečnosť:
Látka / zmes neobsahuje látky PBT / vPvB.

Ooddiel 3		Zloženie / informácie o zložkách

3.1		Látky
Nerelevantné.

3.2		Zmesi

Zmes obsahuje tieto nebezpečné látky:

	Chechemický názov
mický název
	Obsah
(% hm.)
	Klasifikácia
	Index
	Číslo CAS
	Číslo ES
(EINECS)
	REACH

	Ethylendiamintetraacetát
sodný 40%
(EDTA)
	> 5 < 10
	Met. Corr. 1, H290;
Acute Tox. 4, H302;
Acute Tox. 4, H332;
STOT RE 2, H373
Limits: Acute Tox. 4, H332
25<= %C <50; STOT RE 2,
H373 25<= %C <50; Eye
Irrit. 2, H319 1<= %C <3; Eye
Dam. 1, H318 %C >3; Acute
Tox. 4, H302 25<= %C <50
	607-428-
00-2
	64-02-8
	200-573-9
	01-
2119486762-
27

	2-Butoxyethanol
	> 1 < 5
	Acute Tox. 4, H302;
Acute Tox. 4, H312;
Skin Irrit. 2, H315;
Eye Irrit. 2, H319;
Acute Tox. 4, H332
Limits: Skin Irrit. 2, H315 %C
>=10; Eye Irrit. 2, H319 %C
>=10
	603-014-00-0 

	111-76-2
	203-905-0
	01-
2119475108-
36

	Hydroxid sodný
	> 1 <3
	Met. Corr. 1, H290;
Skin Corr. 1A, H314;
Eye Dam. 1, H318
Limits: Eye Dam. 1, H318 %C
>3; Skin Irrit. 2, H315 1<=
%C <3; Eye Irrit. 2, H319
1<= %C <3; Skin Corr. 1,
H314 %C >3
	011-002-00-6 

	1310-73-2
	215-185-5
	01-
2119457892-
27-xxxx



Plné znenie H-viet sú uvedené v oddiele 16.

Oddiel 4             Opatrenia prvej pomoci

4.1		Popis prvej pomoci:
	Pri vdýchnutí:
			Vyvetrajte priestor. Odveďte postihnutého ihneď z kontaminovaného priestoru na dobre
			vetrané miesto, zaistite mu pokoj. Ak sa necíti dobre, vyhľadajte lekársku pomoc.
	Pri styku s pokožkou *):
			Okamžite zložte kontaminovaný odev. Okamžite umyte pokožku a miesta, ktoré boli alebo
			mohla byť zasiahnutá, tečúcou vodou a podľa možností mydlom.
	Pri zasiahnutí očí *):
			Oči ihneď a dôkladne vymývajte tečúcou vodou pri otvorených viečkach aspoň 10 minút,
			potom na oči priložte suchý sterilný obväz. Okamžite vyhľadajte lekársku pomoc.
			Nepoužívajte žiadne očné kvapky alebo masti bez porady s očným lekárom.
	
	Pri požití:
			Bez nebezpečenstva. Možné je podať živočíšne uhlie alebo lekársky parafín.
	*) Koncentrovaný prípravok
4.2	Najdôležitejšie akútne a oneskorené príznaky a účinky:			neuvedené
4.3	Pokyn týkajúci sa okamžitej lekárskej starostlivosti a osobitného ošetrenia:
			Pri podráždení pokožky: vyhľadajte lekársku pomoc / starostlivosť.
			Ak pretrváva podráždenie očí: vyhľadajte lekársku pomoc / starostlivosť.

Oddiel 5            Protipožiarne opatrenia

5.1	Hasiace prostriedky:
Vhodné hasiace prostriedky:	vodná hmla, CO2, pena, prášok - v závislosti na materiále, ktorý horí
Nevhodné hasiace prostriedky:	vodný prúd
(vodný prúd použite len pre ochladzovanie zasiahnutých nádob)
5.2	Osobitné ohrozenia vyplývajúce z látky alebo zmesi:	neuvedená
5.3	Rady pre požiarnikov:		- Použite dýchací prístroj, ochrannú prilbu a úplný ochranný oblek
- Pre ochranu osôb je možné použiť vodnú clonu
- Môžete tiež použiť autonómny respirátor, najmä pri práci v stiesnených a zle vetraných priestoroch a pri používaní halogenovaných hasiacich prostriedkov (Halon 1211 fluobren, Solkan 123, NAF atď.)
- Nádoby ochladzujte vodnou hmlou

Oddiel 6             Opatrenia v prípade náhodného úniku

6.1	Opatrenia na ochranu osôb, ochranné prostriedky a núdzové postupy:
6.1.1	Pre pracovníkov mimo v prípade núdze:
Opustite zasiahnutý priestor, nefajčite, noste masku, rukavice a ochranný odev.
6.1.2	Pre pohotovostný personál:
Noste masku, rukavice a ochranný odev. Odstráňte všetky možné zdroje horenia a vznietenia. Nefajčite. Zaistite účinné vyvetranie, vyprázdnite nebezpečný priestor a
prípadne konzultujte s odborníkmi.
6.2	Opatrenia na ochranu životného prostredia:
K absorpcii uniknutého produktu použite zeminu alebo piesok.
Pokiaľ došlo k úniku do vodného toku alebo je kontaminovaná pôda alebo vegetácia,
informujte úrady. Pri asanácii sa riaďte platnými predpismi.
6.3	Metódy a materiál na zabránenie šíreniu a čistenie:
Rýchlo prípravok upracte - pre možné opätovné použitie alebo odstránenie, noste masku a
ochranný odev. Možno je absorpcia inertným materiálom. Zabráňte úniku do kanalizácie.
Plochu umyte vodou a odpadmi odstráňte.
6.4	Odkaz na iné oddiely:					pozri oddiel 8 a 13


Oddiel 7             Zaobchádzanie a skladovanie

7.1	Opatrenia na bezpečné zaobchádzanie:
Vyhnite sa kontaktu s pokožkou a inhalácii pár, pozri aj oddiel 8.
Pri práci nejedzte a nepite.
7.2	Podmienky na bezpečné skladovanie látok a zmesí vrátane akejkoľvek nekompatibility:
Výrobok uchovávajte v originálnych tesne uzatvorených obaloch. neskladujte výrobok
v otvorených a neoznačených nádobách. Nádoby skladujte vekom hore a bezpečne
tak, aby nedošlo k pádu a uvoľnenie. Skladujte na chladnom mieste, mimo zdrojov
vznietenia a priame slnečné žiarenie.
7.3	Špecifické konečné použitie:	Priemyselné použitie:
					- pracujte s veľkou obozretnosťou
- skladujte na dobre vetranom mieste mimo zdrojov tepla
Profesionálne použitie:
- pracujte s opatrnosťou
- skladujte na vetranom a chladnom mieste, v tesne uzatvorených
  obaloch

Oddiel 8             Kontrola expozície / osobné ochranné prostriedky

8.1       Kontrolné parametre :

	Látka
	Číslo CAS
	PEL
Prípustný expozičný limit
	NPK-P
najvyššia prípustná koncentrácia
	Poznámka

	Hydroxid sodný
	1310-73-2
	1 mg/m3
	2 mg/m3
	dráždi sliznicu (oči, dýchacie cesty), resp. kožu

	2-Butoxyethanol
	111-76-2
	100 mg/m3
	200 mg/m3
	pri expozícii sa významne uplatňuje prenikanie látky kožou
dráždi sliznicu (oči, dýchacie cesty), resp. kožu
(BET) v moči alebo krvi
 faktor prepočtu na ppm = 0,204



8.2. 	Obmedzovanie expozície: 
8.2.1 	Vhodné technické kontroly: 	nie sú stanovené 
8.2.2	Individuálne ochranné opatrenia vrátane osobných ochranných prostriedkov: 
a) ochrana očí a tváre: 		pri práci s koncentrovaným prípravkom noste ochranné okuliare 
b) ochrana kože: 	pri práci s koncentrovaným prípravkom noste chemicky odolné ochranné rukavice a pracovný odev 
c) ochrana dýchacích ciest:	nie je nutná 
d) tepelné nebezpečenstvo: 	opatrenia nie sú stanovená 
8.2.3 	Obmedzovanie expozície životného prostredia: 
Používajte obvyklé pracovné postupy, aby nedošlo k znečisteniu životného prostredia.

Oddiel 9             Fyzikálne a chemické vlastnosti

9.1	Informácie o základných fyzikálnych a chemických vlastnostiach:
a) vzhľad:			svetlo žltá tekutina
b) zápach:			z vôňou
c) prahová hodnota zápachu: 	neurčená
d) pH:				11,0 ± 0,3 pri 20 ° C
e) bod topenia / tuhnutia:	-10 ° C
f) počiatočná teplota varu a rozmedzie varu:		100 ° C
g) bod vzplanutia:		nie je horľavý (ASTM D92)
h) rýchlosť odparovania:	nestanovená
i) horľavosť (tuhá látka, plyn):	nie je horľavý
j) horné / dolné limity horľavosti alebo výbušnosti:	nie je horľavý
k) tlak pary:			nestanovený
l) hustota pary:			nestanovená
m) relatívna hustota:		1,08 ± 0,03 pri 20 ° C
n) rozpustnosť:			rozpustný vo vode a alkohole
o) rozdeľovací koeficient n-oktanol / voda:		nestanovený
p) teplota samovznietenia:	nie je horľavý
q) teplota rozkladu:		nestanovená
r) viskozita:			nestanovená
s) výbušné vlastnosti:		nie je výbušný
t) oxidačné vlastnosti:		nie je oxidujúci
9.2	Ďalšie informácie:		neuvedené


Oddiel 10           Stabilita a reaktivita

10.1	Reaktivita: 				neuvedená 
10.2 	Chemická stabilita: 			stabilný - pri zaobchádzaní a skladovaní podľa pokynov 
10.3 	Možnosť nebezpečných reakcií: 	neuvedená 
10.4 	Podmienky, ktorým sa treba vyhnúť: 	neuvedené 
10.5 	Nekompatibilné materiály: 	
- Pri kontakte s elementárnymi kovmi, nitridy, anorganickými sulfidy, silnými redukčnými činidlami sa môžu tvoriť nehorľavé plyny 
- Pri kontakte s anorganickými sulfidy, silnými redukčnými činidlami sa môžu tvoriť toxické plyny
10.6 	Nebezpečné produkty rozkladu: 	nerozkladá sa - pri používaní pre stanovené účely


Oddiel 11           Toxikologické informácie

11.1	Informácie o triedach nebezpečnosti vymedzených v nariadeniach (ES) č. 1272/2008	

	ATE(mix) oral = 23.148,1 mg/kg
ATE(mix) dermal = 55.000,0 mg/kg
ATE(mix) inhal = 550,0 mg/l/4 h		
	
a) akútna toxicita:	založené na dostupných dátach, kritéria klasifikácie nie sú splnené
b) poleptanie kože / podráždenie kože:	
Pri kontakte s pokožkou spôsobuje prípravok významné zanietenie sa začervenaním,
vysušením alebo opuchom.
c) vážne poškodenie očí / kožná kože:
Ak sa výrobok dostane do očí, spôsobuje významné podráždenie, ktoré môže
trvať viac ako 24 hodín. 
d) senzibilizácie dýchacích ciest / kožná kože:	založené na dostupných dátach, kritéria klasifikácie nie sú splnené
e) mutagenita zárodočných buniek:	založené na dostupných dátach, kritéria klasifikácie nie sú splnené
f) karcinogenita:						založené na dostupných dátach, kritéria klasifikácie nie sú splnené
g) toxicita pre reprodukciu:	založené na dostupných dátach, kritéria klasifikácie nie sú splnené
h) toxicita pre špecifický cieľový orgán - jednorazová expozícia:	založené na dostupných dátach, kritéria klasifikácie nie sú splnené
i) toxicita pre špecifický cieľový orgán - opakovaná expozícia:	založené na dostupných dátach, kritéria klasifikácie nie sú splnené
j) nebezpečnosť pri vdýchnutí:	založené na dostupných dátach, kritéria klasifikácie nie sú splnené

Údaje vzťahujúce sa k obsiahnutým látkam:

Hydroxid sodný:
Cesty vstupu: inhalácia aerosólu, ingescia.
Riziko pri inhalácii: vyparovanie pri 20ºC zanedbateľné, zdraviu škodlivá koncentrácia aerosólu však
môže byť dosiahnutá veľmi rýchlo.
Účinky krátkodobej expozície: žieravosť - látka je žieravá pre oči, pokožku a dýchacie cesty, žieravá je
tiež pri požití, nadýchaní aerosólu môže spôsobiť pľúcny edém.
Účinky pri opakovanej alebo dlhodobej expozícii: kontakt s pokožkou môže spôsobiť dermatitídu.
Akútne nebezpečenstvo / symptómy:
nadýchaní: žieravý - pocit pálenia, bolesť hrdla, kašeľ, dýchacie ťažkosti, dýchavičnosť,
ťažkosti môžu pretrvávať
koža: žieravý - začervenanie, bolesť, vážne popáleniny kože, pľuzgiere
oči: žieravý - začervenanie, bolesť, rozmazané videnie, vážne hlboké popáleniny
požití: žieravý - pocit pálenia, bolesť brucha, šok alebo kolaps
Expozičné limity nesmú byť prekročené. Príznaky pľúcneho edému sa často prejaví až po niekoľkých
hodinách a sú horšie pri fyzickej námahe. Preto je po expozícii nutný odpočinok a lekársky
dohľad.
2-Butoxyethanol: 
Akútna orálna toxicita 		LD50 potkan = 470 mg / kg; literárne údaj 
LD50 králik = 300 mg / kg; literárne údaj 
Akútna inhalačná toxicita 	LC50 potkan = 450 mg / l; 4h; literárne údaj
LCLo potkan = 18,000 mg / m 3 ; 7h; literárne údaj 
Akútna kožná toxicita 		LD50 králik = 220 mg / kg; literárne údaj

Oddiel 12           Ekologické informáce

12.1 	Toxicita: 
Údaje vzťahujúce sa k obsiahnutým látkam:
2-Butoxyethanol: 
Ekotoxicita vo vode 	LC50 Poecilia reticulata = 983 mg / l; 7d; literárne údaj 
LC50 Bluegill Sunfish = 1,490 mg / l; 96h; literárne údaj 
LC50 Pimephales promelas = 2,137 mg / l; 96h; literárne údaj 
Oncorhynchus mykiss (pstruh dúhový) => 1,000 mg / l; 96h; literárne údaj 
Daphnia magna = 1,720 mg / l; 24h; literárne údaj
 
Hydroxid sodný: 
Látka môže byť nebezpečná pre životné prostredie; Osobitná pozornosť musí byť brána na vodnej organizmy. 
Zaobchádzajte s látkou podľa pracovných postupov, aby nedošlo k úniku do životného prostredia. LC100 Leuciscus idus melanotus = 213 mg / l 48 h, Juhnke a kol. (1978), Wasser Abwasser Forsch, 11, 161-164. 
LC50 Leuciscus idus melanotus = 189 mg / l 48 h, Juhnke a kol. (1978), Wasser Abwasser Forsch, 11, 161-164. 

Používajte obvyklé pracovné postupy, aby nedošlo k znečisteniu životného prostredia. 

12.2 	Perzistencia a rozložiteľnosť: 		biodegradabilita ˃ 90%
12.3 	Bioakumulačný potenciál: 		nestanovený
12.4 	Mobilita v pôde: 			neuvedená 
12.5 	Výsledky posúdenia PBT a vPvB:	látka / zmes neobsahuje látky PBT / vPvB 
	Výsledky vyvolávajúce narušenie činnosti endokrinného systému:
						neuvedené
12.7 	Iné nepriaznivé účinky: 			nie sú známe

Oddiel 13           Pokyny pri zneškodňovaní

13.1 	Metódy nakladania s odpadom:
Nepoužívajte opätovne prázdne obaly - odstráňte je v súlade s platnými predpismi. zvyšné výrobky by mali byť odstránené v súlade s legislatívnymi predpismi oprávnenou osobou. 
Pokiaľ je to možné, zaistite recykláciu. 
Postupujte v súlade s platnými predpismi. 
Zákon č. 541/2020 Zb. o odpadoch, v platnom znení.

Oddiel 14           Informácie o doprave

Výrobok nie je nebezpečným tovarom pre prepravu. 


14.1 	Číslo OSN: 						neuvedené 
14.2	Príslušný názov OSN: 					nie je k dispozícii 
14.3 	Trieda/triedy nebezpečnosti pre dopravu: 		neuvedená
14.4	Obalová skupina:					neuvedená
14.5	Nebezpečnosť pre životné prostredie:			neuvedená
14.6	Osobitné bezpečnostné opatrenia pre užívateľa:	nestanovená
14.7	Hromadná preprava podľa pr. II MARPOL 73/78 a Kódexu IBC: nejedná sa o hromadný náklad

Oddiel 15           Regulačné informácie

15.1	Nariadenia týkajúce sa bezpečnosti, zdravia a životného prostredia / právne predpisy špecifické
sa látky alebo zmesi:
	Nariadenie (ES) 1907/2006 REACH o registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzovaní chemických látok, v platnom znení 
	Nariadenie EP a Rady (ES) č.648/2004 o detergentoch, platnom znení

15.2	Hodnotenie chemickej bezpečnosti:
		Dodávateľ vykonal hodnotenie chemickej bezpečnosti.

Oddiel 16           Dalšie informácie

Safety Data Sheet KIMICAR S.R.L., Italy (15.12.2016, Rel. 2 - 1.4.2021)

Zoznam a plná znenie H-viet o nebezpečnosti uvedeného v oddiele 3:
H290			Môže byť korozívny pre kovy.
H302 		Škodlivý po požití. 
H332 		Škodlivý pri vdýchnutí. 
H373			Môže spôsobiť poškodenie orgánov pri predlženej alebo opakovanej expozicií.
H312 		Škodlivý pri kontakte s pokožkou.  
H315 		Dráždi kožu. 
H319 		Spôsobuje vážne podráždenie očí. 
H314			Spôsobuje ťažké poleptanie pokožky a poškodenie očí.
H318			Spôsobuje vážne poškodenie očí.

Klasifikácia je vykonaná na základe údajov o všetkých látkach zmesi.
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