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	Názov výrobku : 264 STARK




Oddiel 1	Identifikácia látky / zmesi a spoločnosti / podniku

1.1 Identifikátor produktu: 264 STARK – TWO-PHASE NO-FOAM ALKALINEDETERGENT
          264
          UFI : GTGU-7K4H-2704-1S1N

1.2		Relevantné identifikované použitia látky alebo zmesi a použitia:
Čistiaci prípravok.
Priemyselné použitie, profesionálne použitie.
Prípravok na podlahy a pevné povrchy.
- nepoužívajte na iné účely

    1.3		Podrobné údaje o dodávateľovi:
Meno alebo obchodné meno:		AUTOKIM s.r.o.
Miesto podnikania alebo sídlo:		Dvorec 250, 956 55 Dvorec
Identifikačné číslo:			52 189 805
Telefón:				0951 29 33 21				           
E-mail:					autokim.info@gmail.com

1.4		Telefónne číslo pre naliehavé situácie: 	Národné informačné toxikologické centurm, 
							Klinika pracovného lekárstva a toxikológie
Tel.: 02/ 54 77 41 66

Oddiel 2	Identifikácia nebezpečnosti

2.1.		Klasifikácia látky alebo zmesi
2.1.1		Klasifikácia látky alebo zmesi podľa nariadenia (ES) č. 1272/2008:

Produkt je klasifikovaný ako nebezpečný.

Piktogram:	GHS05

Kód triedy a kategórie nebezpečnosti:
Skin Corr. 1, Eye Dam. 1

Štandardné vety o nebezpečnosti:
H314		Spôsobuje ťažké poleptanie kože a poškodenie očí.
H318		Spôsobuje vážne poškodenie očí.

Najzávažnejšie nepriaznivé fyzikálno-chemické účinky, účinky na ľudské zdravie a životné 
prostredie:
Výrobok je žieravý : spôsobuje tažké poleptanie kože a poškozenie očí. Spôsobuje vážne poškodenie očí, ako je opacita rohovky alebo poškodenie dúhovky.


    2.2		Prvky označovania:
Piktogram, signálne slovo:
[image: ]       
GHS05 - Nebezpečenstvo

Štandardné vety o nebezpečnosti:
[bookmark: _Hlk173764004]H314 		Spôsobuje vážne poleptanie kože a poškodenie očí. 
H318		Spôsobuje vážne poškodenie očí.


Pokyny pre bezpečné zaobchádzanie - prevencia: 
P280 	Používajte ochranné rukavice / ochranný odev / ochranné okuliare / ochranu tváre. 
Pokyny pre bezpečné zaobchádzanie - reakcie: 				
P301+P330+P331 	PRI POŽITÍ: Vypláchnite ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracanie.
P303 + P361 + P353 	PRI KONTAKTE S POKOŽKOU (alebo vlasmi): všetky kontaminované 
časti odevu okamžite vyzlečte. Opláchnite pokožku vodou / sprchou. 
       	  	P305 + P351 + P338 	PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. 
vyberte kontaktné šošovky, ak sú nasadené a pokiaľ je možné, 
odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní. 
P310 			Okamžite volajte TOXIKOLOGICKÉ CENTRUM alebo l
Pokyny pre bezpečné zaobchádzanie - odstraňovanie : 
         		P501    Odstráňte obsah/obal... 

		Obsahuje:
Hydroxid sodný, 2-Ethylesil Sulfate.

		Obsahuje (podľa nariadenia (ES) č. 648/2004):
> 5 ˂ 15% neionických surfaktantov, > 1 < 5% fosfonátov, hyroxidu sodného.

Len pre profesionálne použitie.

2.3		Iná nebezpečnosť:
Látka / zmes neobsahuje látky PBT / vPvB. Neobsahuje ani látky identifikované ako endokrinné disruptory v koncentrácií ≥ 0,1%

Ooddiel 3		Zloženie / informácie o zložkách

3.1		Látky
Nerelevantné.

3.2		Zmesi

Zmes obsahuje tieto nebezpečné látky:

	Chechemický názov

	Obsah
(% hm.)
	Klasifikácia
	Index
	Číslo CAS
	Číslo ES
(EINECS)
	REACH

	2-Ethylesil Sulfate 

	> 5 < 15
	Skin Corr. 2, H315; 
Eye Dam. 1, H318 
Limits: Eye Dam. 1, H318 %C 
>3; Skin Irrit. 2, H315 %C >10 
	
	
	
	

	Hydroxid sodný
	> 1 < 5
	Met. Corr. 1, H290; 
Skin Corr. 1A, H314; 
Eye Dam. 1, H318 
Limits: Eye Dam. 1, H318 %C >3; Skin Corr. 1, H314 %C >3
	011-00200-6
	1310-732 

	215-185-5
	01-
2119457892-
27-xxxx

	Tetrasodium etidronate
	> 1 < 5

	Acute Tox. 4, H302; 
Eye Irrit. 2, H319 
Limits: Eye Irrit. 2, H319 %C >10
	
	3794-830
	223-267-7
	01-211951 
0391-53-xx xx

	Propoxylated alcohol ethoxylate 
(Etoxylované alkoholy C12C15) 

	  > 1 < 5
	Eye Irrit. 2, H319; 
Aquatic Acute 1, H400; Aquatic 
Chronic 3, H412 
Limits: Eye Irrit. 2, H319 %C >=10; Aquatic Acute 1, H400 
%C >25; Aquatic Chronic 3, 
H412 %C >10; Acute toxicity 
M-factor = 1 Chronic toxicity M-factor = 1 
	
	12031348-6
	639-733-1
	polymer 


	2-Butoxyethanol
	  ≥ 1 < 5
	Acute Tox. 4, H302; 
Skin Irrit. 2, H315; 
Eye Irrit. 2, H319; 
Acute Tox. 4, H332 
Limits: Eye Irrit. 2, H319 %C 
>10; Skin Irrit. 2, H315 %C >10; ATE oral = 1.200,000 mg/kg 
ATE inhal = 3,000 mg/l/4 h
	603-01400-0 

	111-76-2 

	203-905-0 

	01-
211947510836





Plné znenie H-viet sú uvedené v oddiele 16.

Oddíl 4             Opatrenia prvej pomoci

4.1		Popis prvej pomoci:
	Pri vdýchnutí:
			Vyvetrajte priestor. Odveďte postihnutého ihneď z kontaminovaného priestoru na dobre
			vetrané miesto, zaistite mu pokoj. Ak sa necíti dobre, vyhľadajte lekársku pomoc.
	Pri styku s pokožkou *):
			Okamžite zložte kontaminovaný odev. Okamžite umyte pokožku a miesta, ktoré boli alebo
			mohla byť zasiahnutá, tečúcou vodou a podľa možností mydlom.
	Pri zasiahnutí očí *):
			Oči ihneď a dôkladne vymývajte tečúcou vodou pri otvorených viečkach aspoň 10 minút,
			potom na oči priložte suchý sterilný obväz. Okamžite vyhľadajte lekársku pomoc.
			Nepoužívajte žiadne očné kvapky alebo masti bez porady s očným lekárom.
	Pri požití:
		Vypite vodu s vaječným bielkom. Nepodávajte sódu. Rozhodne nevyvolávajte vracanie. Okamžite vyhľadajte lekársku pomoc.
	*) koncentrovaný prípravok
    4.2	Najdôležitejšie akútne a oneskorené príznaky a účinky:			neuvedené
    4.3	Pokyn týkajúci sa okamžitej lekárskej starostlivosti a osobitného ošetrenia:
			Pri podráždení pokožky alebo vyrážke: vyhľadajte lekársku pomoc / starostlivosť.
			Okamžite volajte TOXIKOLOGICKÉ CENTRUM alebo lekára.

Oddiel 5            Protipožiarne opatrenia

5.1	Hasiace prostriedky:
Vhodné hasiace prostriedky:	vodná hmla, CO2, pena, prášok - v závislosti na materiále, ktorý horí
Nevhodné hasiace prostriedky:	vodný prúd
(vodný prúd použite len pre ochladzovanie zasiahnutých nádob)
    5.2	Osobitné ohrozenia vyplývajúce z látky alebo zmesi:	
			Nebezpečie požiaru : produkt je zápalný ale nie je klasifikovaný ako horľavý.
			Nebezpečie explózie : nie je.
					- pri vyšších teplotách sa tvoria horľavé pary
- pri nedokonalom spaľovaní sa vytvára vo vzduchu zmes pevných,
kvapalných a plynných častíc, vrátane oxidu uhoľnatého a NOx (zdraviu škodlivé/toxické plyny), kyslíkatých zlúčenín apod.), NaOx
5.3	Rady pre požiarnikov:		- použite dýchací prístroj, ochrannú prilbu a úplný ochranný oblek
- pre ochranu osôb je možné použiť vodnú clonu
- môžete tiež použiť autonómny respirátor, najmä pri práci   
   v stiesnených a zle vetraných priestoroch a pri používaní 
   halogenovaných hasiacich prostriedkov (Halon 1211 fluobren, 
   Solkan 123, NAF atď.)
- nádoby ochladzujte vodnou hmlou
Oddiel 6             Opatrenia v prípade náhodného úniku

6.1	Opatrenia na ochranu osôb, ochranné prostriedky a núdzové postupy:
6.1.1	Pre pracovníkov mimo v prípade núdze:
Opustite zasiahnutý priestor, nefajčite, noste masku, rukavice a ochranný odev.
6.1.2	Pre pohotovostný personál:
Únik aerosoli z neporušeného obalu je nepravdepodobný. Avšak, pokiaľ dôjde k poškodeniu 
obalu, preneste nádobu do otvoreného priestoru alebo ju prekryte internym materiálom (napr. 
pieskom, zeminou, vermikulitom) a dbajte na ochranu pred zdrojom  vznietenia, ktorý by 
mohol predstavovať vážne nebezpečie požiaru. Noste masku, rukavice a ochranný 
odev. Odstráňte všetky možné zdroje horenia a vznietenia. Nefajčite. Zaistite účinné 
vyvetranie, vyprázdnite nebezpečný priestor a prípadne konzultujte s odborníkmi.
Pokiaľ to je bezpečné, zastavte únik. Vyhnite sa priamemu kontaktu s uniknutým materiálom. 
Pri veľkom úniku je doporučený úplný ochranný odev z antistatického materiálu odolný voči 
chemikáliám, prípadne tepelne odolný.  
Pracovné rukavice (najlepšie na celu ruku), ktoré zaisťuje adekvátnu ochranu voči 
chemikáliám. Pokiaľ by mohlo dôjsť ku kontaktu s horkým prípravkom, rukavice musia byť tiež 
tepelne odolné. 
Ochranná helma, antistatické a protišmykové ochranné topánky. 
Ochranné okuliare/ochranný štít pri možnom alebo očakávanom kontakte s očami. 
K ochrane dýchacích ciest je možné použiť respirátor alebo masku s organickým filtrom pár 
alebo nezávislý respirátor podľa rozsahu úniku a predpokladanej úrovni expozície. Pokiaľ 
nejde situáciu dobre vyhodnotiť alebo pokiaľ existuje riziko nedostatku kyslíku, použite 
nezávislý dýchací prístroj. 
Informujte zodpovedné úrady podľa platných predpisov. 
6.2	Opatrenia na ochranu životného prostredia: 
K absorpcií uniknutého produktu použite zeminu alebo piesok.
Pokiaľ došlo k úniku do vodného toku alebo je kontaminovaná pôda alebo vegetácia,
informujte úrady. Pri asanácii sa riaďte platnými predpismi.
6.3	Metódy a materiál na zabránenie šíreniu a čistenie:
Rýchlo prípravok upracte - pre možné opätovné použitie alebo odstránenie, noste masku a
ochranný odev. Plochu umyte vodou a odpady odstráňte.
Prípravok je rozpustný vo vode, pokiaľ je však možné prípravok zobrať, urobte to mechanicky. 
Pokiaľ dôjde k úniku do vodných zdrojov, kanalizácie alebo je kontaminovaná pôda či 
vegetácia, informujte zodpovedné úrady. Odpady odstráňte podľa platných predpisov.
6.4	Odkaz na iné oddiely:					pozri oddiel 8 a 13


Oddiel 7             Zaobchádzanie a skladovanie

7.1	Opatrenia na bezpečné zaobchádzanie:
Vyhnite sa kontaktu s pokožkou a inhalácii pár.
Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranu očí/ochranu tváre.
Pri práci nejedzte a nepite.
Pozri aj oddiel 8.
7.2	Podmienky na bezpečné skladovanie látok a zmesí vrátane akejkoľvek nekompatibility:
Výrobok uchovávajte v originálnych tesne uzatvorených obaloch. neskladujte výrobok
v otvorených a neoznačených nádobách. Nádoby skladujte vekom hore a bezpečne
tak, aby nedošlo k pádu a uvoľnenie. Skladujte na chladnom mieste, mimo zdrojov
vznietenia a priame slnečné žiarenie.
Nezlučiteľné látky : silné oxidanty, silné kyseliny, alkalické kovy. 
Nezlučiteľné materiály : neskladujte v pozinkovaných nádobách, používajte originálne 
nádoby alebo nádoby priamo určené pro daný výrobok. 
Zariadenie pre skladovanie musí byť vybavené zodpovedajúcim systémom k zabráneniu 
úniku do pôdy a vody. 
Čistenie, kontrola a údržba musí byť prevádzaná kvalifikovanou obsluhou s potrebným 
vybavením – v zhode s legislatívnymi predpismi. 
Obalové materiály : uchovávajte v sklenených, nerezových alebo hliníkových nádobách. 
7.3	Špecifické konečné použitie:	priemyselné použitie:
					- pracujte s veľkou obozretnosťou
- skladujte na dobre vetranom mieste mimo zdrojov tepla
profesionálne použitie:
- pracujte s opatrnosťou
- skladujte na vetranom a chladnom mieste, v tesne uzatvorených
obaloch

Oddiel 8             Kontrola expozície / osobné ochranné prostriedky

8.1       Kontrolné parametre :


	Látka
	Číslo CAS
	PEL
prípustný expozičný limit
	NPK-P
najvyššia prípustná koncentrácia
	   Poznámka

	2-Butoxyethanol 

	111-76-2
	100 mg/m3
	200 mg/m3
	při expozici se významně uplatňuje pronikání látky kůží 
dráždí sliznice (oči, dýchací cesty), resp. kůži 
u látky je zaveden biologický expoziční test 
(BET) v moči nebo krvi faktor přepočtu na ppm = 0,204

	Hydroxid sodný  

	1310-73-2
	1 mg/m3
	2 mg/m3
	dráždí sliznice (oči, dýchací cesty), resp. kůži 




8.2. 	Obmedzovanie expozície: 
8.2.1 	Vhodné technické kontroly: 	nie sú stanovené 
8.2.2	Individuálne ochranné opatrenia vrátane osobných ochranných prostriedkov: 
a) ochrana očí a tváre: 		pri práci s koncentrovaným prípravkom noste ochranné okuliare 
b) ochrana kože: 	pri práci s koncentrovaným prípravkom noste chemicky odolné ochranné rukavice a pracovný odev 
c) ochrana dýchacích ciest:	nie je nutná 
d) tepelné nebezpečenstvo: 	opatrenia nie sú stanovená 
8.2.3 	Obmedzovanie expozície životného prostredia: 
Používajte obvyklé pracovné postupy, aby nedošlo k znečisteniu životného prostredia.

Oddiel 9             Fyzikálne a chemické vlastnosti

9.1	Informácie o základných fyzikálnych a chemických vlastnostiach:
a) vzhľad:			žltá / zelená kvapalina (ASTM D1500)
b) zápach:			slabý
c) prahová hodnota zápachu: 	neurčená
d) pH:				13 ± 0,1 pri 20 °C (ASTM D 1272)
e) bod topenia / tuhnutia:	-5 °C (ASTM D1177)
f) počiatočná teplota varu a rozmedzie varu:		100 °C (ASTM D1120)
g) bod vzplanutia:		nie je horľavý (ASTM D92)
h) rýchlosť odparovania:	nestanovená
i) horľavosť (tuhá látka, plyn):	nie je horľavý
j) horné / dolné limity horľavosti alebo výbušnosti:	nie je horľavý
k) tlak pary:			nestanovený
l) hustota pary:			nestanovená
m) relatívna hustota:		1,11 ± 0,1 pri 20 °C (ASTM D1298)
n) rozpustnosť:			rozpustný vo vode
o) rozdeľovací koeficient n-oktanol / voda:		nestanovený
p) teplota samovznietenia:	400 °C (DIN 51794)
q) teplota rozkladu:		nestanovená
r) viskozita:			>40 cSt pri 40 °C (ASTM D 445)
s) výbušné vlastnosti:		nestanovené
t) oxidačné vlastnosti:		nestanovené
9.2	Ďalšie informácie:		obsah VOC 3,00%


Oddiel 10           Stabilita a reaktivita

10.1	Reaktivita: 				neuvedená 
10.2 	Chemická stabilita: 			stabilný - pri zaobchádzaní a skladovaní podľa pokynov 
10.3 	Možnosť nebezpečných reakcií: 	neuvedená 
10.4 	Podmienky, ktorým sa treba vyhnúť: 	kontakt s kyselinami
10.5 	Nekompatibilné materiály: 	
- pri kontakte s halogénovanými organickými látkami, elementárnymi kovmi, kyslými látkami/zmesmi sa 
môžu tvoriť horlaqqvé plyny.
10.6 	Nebezpečné produkty rozkladu: 	nerozkladá sa - pri používaní pre stanovené účely

Oddiel 11           Toxikologické informácie

11.1	Informácie o triedach nebezpečnosti vymedzených v nariadeniach (ES) č. 1272/2008
	
ATE (mix) oral = 8.571,4 mg/kg
ATE (mix) dermal = nestanovené
ATE (mix) Inhale = 150,0 mg/l/4 h

a) akútna toxicita:	založené na dostupných dátach, kritéria klasifikácie nie sú splnené
b) poleptanie kože / podráždenie kože:	
Výrobok je žieravý: spôsobuje vážne poleptanie kože a poškodenie očí.
c) vážne poškodenie očí/podráždenie očí:
Výrobok je žieravý : spôsobuje vážne poškodenie oči, ako je opacita rohovky a poškodenie 
dúhovky.
d) senzibilizácia dýchacích ciest / senzibilizácia kože:
Pri kontakte s pokožkou môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.
e) mutagenita zárodočných buniek:				
založené na dostupných dátach, kritéria klasifikácie nie sú splnené
f) karcinogenita:						
				založené na dostupných dátach, kritéria klasifikácie nie sú splnené
g) toxicita pre reprodukciu:					
				založené na dostupných dátach, kritéria klasifikácie nie sú splnené
h) toxicita pre špecifický cieľový orgán - jednorazová expozícia:	
				založené na dostupných dátach, kritéria klasifikácie nie sú splnené
i) toxicita pre špecifický cieľový orgán - opakovaná expozícia:	
				založené na dostupných dátach, kritéria klasifikácie nie sú splnené
j) nebezpečnosť pri vdýchnutí:					
				založené na dostupných dátach, kritéria klasifikácie nie sú splnené

Údaje vzťahujúce sa k obsiahnutým látkam:
Hydroxid sodný:
Cesty vstupu: inhalácia aerosólu, ingescia.
Riziko pri inhalácii: vyparovanie pri 20ºC zanedbateľné, zdraviu škodlivá koncentrácia aerosólu však
môže byť dosiahnutá veľmi rýchlo.
Účinky krátkodobej expozície: žeravosť - látka je žieravá pre oči, pokožku a dýchacie cesty, žieravá je
tiež pri požití, nadýchaní aerosólu môže spôsobiť pľúcny edém.
Účinky pri opakovanej alebo dlhodobej expozícii: kontakt s pokožkou môže spôsobiť dermatitídu.
Akútne nebezpečenstvo / symptómy:
nadýchaní: žieravý - pocit pálenia, bolesť hrdla, kašeľ, dýchacie ťažkosti, dýchavičnosť,
ťažkosti môžu pretrvávať
koža: žieravý - začervenanie, bolesť, vážne popáleniny kože, pľuzgiere
oči: žieravý - začervenanie, bolesť, rozmazané videnie, vážne hlboké popáleniny
požití: žieravý - pocit pálenia, bolesť brucha, šok alebo kolaps
	2-Butoxyethanol : 
	

	Akútna orálna toxicita  	 
	LD50 potkan = 470 mg/kg; literárny údaj LD50 králik = 300 mg/kg; literárny údaj 

	Akútna inhalačná toxicita  
	LC50 potkan = 450 mg/l; 4h; literárny údaj 
LCLo potkan = 18,000 mg/m3; 7h; literárny 
údaj 


	Akútna dermálna toxicita  	LD50 králik = 220 mg/kg; literárny údaj 
LD50 (potkan) orálny (mg/kg hm.) = 1200 
LC50 inhalační (potkan) páry/prach/hmla/dym (mg/l/4h) nebo plyn (ppmV/4h) = 3 

Expozičné limity nesmú byť prekročené. Príznaky pľúcneho edému sa často prejaví až po niekoľkých
hodinách a sú horšie pri fyzickej námahe. Preto je po expozícii nutný odpočinok a lekársky
dohľad.
11.2	Informácie o ďalšom nebezpečenstve:          neuvedené

Oddiel 12           Ekologické informáce

12.1 	Toxicita: 
Údaje vzťahujúce sa k obsiahnutým látkam: 
Hydroxid sodný: 
Látka môže byť nebezpečná pre životné prostredie; Osobitná pozornosť musí byť brána na vodné organizmy. 
Zaobchádzajte s látkou podľa pracovných postupov, aby nedošlo k úniku do životného prostredia. LC100 Leuciscus idus melanotus = 213 mg / l 48 h, Juhnke a kol. (1978), Wasser Abwasser Forsch, 11, 161-164. 
LC50 Leuciscus idus melanotus = 189 mg / l 48 h, Juhnke a kol. (1978), Wasser Abwasser Forsch, 11, 161-164. 
Akútna toxicita M factor =1
Chronická toxicita M factor =1

2-Butoxyethanol : 
 Ekotoxicita ve vodě 	 	LC50 Poecilia reticulata = 983 mg/l; 7d; literárny údaj 
LC50 Bluegill sunfish = 1,490 mg/l; 96h; literárny údaj 
LC50 Pimephales promelas = 2,137 mg/l; 96h; literárny údaj 
Oncorhynchus mykiss (pstruh dúhový) = > 1,000 mg/l; 96h; literárny údaj 
	 	 	 	Daphnia magna = 1,720 mg/l; 24h; literárny údaj 
Akútna toxicita M-factor = 1 
Chronická toxicita M-factor = 1 

Používajte obvyklé pracovné postupy, aby nedošlo k znečisteniu životného prostredia. 

12.2 	Perzistencia a rozložiteľnosť: 		biodegradabilita > 90%
12.3 	Bioakumulačný potenciál: 		výrobok nie je bioakumulatívny
12.4 	Mobilita v pôde: 			akokoľvek je výrobok bioakumulatívny musí byť zabránené 
úniku do životného rostredia
12.5 	Výsledky posúdenia PBT a vPvB: 	látka / zmes neobsahuje látky PBT / vPvB 
[bookmark: _Hlk173243047]12.6	Vlastnosti vyvolávajúce narušenie činnosti endokrinného systému:        neuvedené
12.7 	Iné nepriaznivé účinky: 			neuvedené

Oddiel 13           Opatrenia pri zneškodňovaní

13.1 	Metódy spracovania odpadu:
Nepoužívajte opätovne prázdne obaly - odstráňte je v súlade s platnými predpismi. zvyšné výrobky by mali byť odstránené v súlade s legislatívnymi predpismi oprávnenou osobou. 
Pokiaľ je to možné, zaistite recykláciu. 
Postupujte v súlade s platnými predpismi. 
Zákon č. 541/2020 Zb. o odpadoch, v platnom znení.

Oddiel 14           Informácie o doprave

Výrobok nie je nebezpečným tovarom pre prepravu. 
14.1 	Číslo OSN: 						1760
14.2	Príslušný názov OSN: 					LÁTKA ŽIERAVÁ KVAPALNÁ, J.N.
14.3 	Trieda/triedy nebezpečnosti pre dopravu: 		8, limitná množstvo - 5 l
14.4	Obalová skupina:					lll
14.5	Nebezpečnosť pre životné prostredie:			výrobok nie je nebezpečný pre životné 
prostredie
znečisťujúca látka pre more - nie
14.6	Osobitné bezpečnostné opatrenia pre užívateľa:	nestanovená
14.7	Hromadná preprava podľa pr. II MARPOL 73/78 a Kódexu IBC: nejedná sa o hromadný náklad.

Oddiel 15           Informácie o predpisoch

15.1	Nariadenia týkajúce sa bezpečnosti, zdravia a životného prostredia / právne predpisy špecifické
	týkajúce sa látky alebo zmesi:
	Nariadenie (ES) 1907/2006 REACH o registrácií, hodnotení, povolovaní a obmedzovaní 
	chemických látek, v platnom znení 
	Nariadenia (ES) 1272/2008 CLP o klasifikacií označovaní a balení látok a zmesi, v platnom 
	znení 
	Nariadenia EP a Rady (ES) č. 648/2004 o detergentoch, v platnom znení.

15.2	Hodnotenie chemickej bezpečnosti:
		Dodávateľ vykonal hodnotenie chemickej bezpečnosti.

Oddiel 16           Dalšie informácie

Safety Data Sheet KIMICAR S.R.L., Italy (4.8.2024, Rel. 1 - 4.8.2024)

Zoznam a plné znenie H-viet o nebezpečnosti uvedených v oddiele 3:
H315			Dráždi kožu.
H318			Spôsobuje vážne poškodenie očí.
H290			Môže byt korozívny pre kovy.
H314			Spôsobuje vážne poleptanie kože a poškodenie očí.
H302			Škodlivý po požití.
H319			Spôsobuje vážne podráždenie očí.
H400			Vysoko toxický pre vodné organizmy.
H412			Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami
H332			Zdraviu škodlivý pri vdychovaní.

Klasifikácia je vykonaná na základe údajov o všetkých látkach zmesi.
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